### A-TL4mini导轨式LED4路调光器



产品描述：

标准配电箱导轨式LED调光模块，4P规格，支持4组LED亮度调节。  
**产品特性：**

◆ 支持CAN总线/RS485总线控制方式(两种控制方式选一)

◆ 支持本地按键调光或者开关动作

◆ 4路PWM的LED调光，单路电流5A

技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 调光方式 | 调光方式：PWM |
| 控制方式 | CAN总线 |
| RS485(波特率9600bps) |
| 按键控制调光或开关 |
| 设备ID | 手动调节 |
| 单路最大输出电流 | 5A |
| 供电电源 | 总线24V |
| 功耗 | <0.5W |
| 尺寸 | 87\*72\*58mm（L\*W\*H） |