### A-VOL2双声道音量调节器



产品描述：

A-VOL2系列音量控制器是一款2路独立音量调节控制设备，真正的HIFI级音质，可应用于专业演出场合。方便快捷的多规格接插口，支持平衡输入输出及非平衡输入输出。

产品特性：

◆ 双通道音频控制；

◆ 支持平衡、非平衡连接；

◆RS-485通讯，可与任意第三方控制设备集成。

技术参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 电源 | 内置24VDC网络供电 |
| ID选择 | 旋转的ID切换设置网络ID身份代码 |
| 控制方法 | 通过RS485协议控制 |
| 音量调节 | 单路或多路 |
| 音量频道输出阻抗 | 10Ω |
| 输入/输出 | 平衡或非平衡 |
| 总谐波失真 | -85dB |
| 噪音 | -85dB |
| 输入电平 | 1VPP |
| 分离度 | -90dB |
| 衰减范围 | （非静音）0-76dB（最大值） |
| 频率响应 | 80HZ-16AHZ（-3最小值） |
| 均匀性 | （80Hz-16AHZ）+/-0.2dB |
|  | 可接YUNVEI的A系列控制系统 |