**双咪话筒线**

**规格：**

96编屏蔽线，100M/卷

**参数说明:**

2C+缠绕屏蔽,

线规: 21支0.10无氧铜+ 96编织无氧铜 OD6.0 蓝色

**双咪话筒线**

**规格：**

128编屏蔽线，100M/卷

**参数说明:**

2C+缠绕屏蔽

线规: 38支0.10无氧铜+ 128编织无氧铜 OD6.0 蓝色

