金银喇叭线

规格：

100芯 高保真双护套音响线 50支0.10无氧铜\*2芯

200芯 高保真双护套音响线 100支0.10无氧铜\*2芯

300芯 高保真双护套音响线 150支0.10无氧铜\*2芯

400芯 高保真双护套音响线 200支0.10无氧铜\*2芯

500芯 高保真双护套音响线 250支0.10无氧铜\*2芯

